|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **诚智新材料制砂皮带机报价表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **新增制砂机 B=800 L=63m 带速V=1.6米/秒 台时：150-200T/小时** | | | | | | | |
| **序号** | **型　　号** | **名　称** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | GKHB129-YE5/22 | 减速机 | 1 | 台 |  |  | 国茂 |
| 2 | YE5-200L-4 | 电机（22KW）逆止器 | 1 | 台 |  |  | YE5电机一级能效 |
| 3 | DTII630- | 包胶传动滚筒 D=630 | 1 | 台 |  |  | 包胶3524轴承 |
| 4 | DTII500-950-100 | 尾部改向滚筒 D=500 | 1 | 台 |  |  | 包含瓦座（轴承：瓦轴） |
| 5 | DTII400-950-80 | 中部拉紧滚筒 D=400 | 2 | 台 |  |  |
| 6 | DTII500-950-80 | 中部拉紧滚筒 D=500 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 320-950-60 | 增面滚筒 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | D89\*315 | 缓冲托辊组 D=89 槽角35° | 4 | 组 |  |  | 机尾设置1套，间距0.4米 |
| 9 | D89\*315 | 槽型托辊组 D=89 槽角35° | 53 | 组 |  |  | 间距1米设置 |
| 10 | D89\*315 | 上调心托辊组 D=89 槽角35° | 4 | 组 |  |  |  |
| 11 | D89\*950 | 平行下托辊组 | 30 | 组 |  |  | 间距2米设置（包含吊耳） |
| 12 | D89\*950 | 下调心托辊组 | 2 | 组 |  |  |  |
| 13 | B800 | 头部清扫器（聚氨酯） | 1 | 件 |  |  |  |
| 14 | B800 | 下空段清扫器 | 1 | 件 |  |  |  |
| 15 | 输送带 | B800（EP200 4.5+2.5） | 140 | 米 |  |  |  |
| 16 |  | 两级跑偏开关 | 4 | 个 |  |  |  |
| 17 |  | 拉绳开关 | 2 | 个 |  |  |  |
| 18 |  | Φ6塑料钢丝拉绳 | 130 | 米 |  |  |  |
| 19 |  | 尾部拉紧装置 | 1 | 套 |  |  | 包含丝杆和滑座 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 报价公司（盖章）： |  |
|  |  |  |  |  |  | 日期： |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |